Załącznik Nr 2

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny   
ZWIK/DI/ZP-34/2023 pn. „Sukcesywna dostawa polielektrolitu proszkowego do odwadniania osadu przefermentowanego przy użyciu wirówki dekantacyjnej firmy GEA Westfalia Separator typ   
UCD 305-00-32 dla Oczyszczalni Ścieków w Skawinie”.

# Protokół z przeprowadzonych prób technicznych odwadniania osadu na Oczyszczalni ścieków w Skawinie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa polimeru |  | | | | | | | | | | | | |
| Data przeprowadzania testu technicznego |  | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa urządzenia | Wirówka dekantacyjna firmy GEA Westfalia Separator  typ UCD 305-00-32 | | | | | | | | | | | | |
| Wydajność prasy | 11 [m3/h] | | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj osadu | Osad przefermentowany | | | | | | | | | | | | |
| Zawartość s.m. w osadzie podawanym do odwodnienia [%] | Próbka nr 1 |  | | | Wartość średnia [%] | | | |  | | Wartość średnia [kg/m3] | |  |
| Próbka nr 2 |  | | |
| Próbka nr 3 |  | | |
| Próbka nr 4 |  | | |
| Średnie obciążenie wirówki suchą masą podawanego osadu [kg/h] |  | | | | | | | | | | | | |
| Stężenie roztworu flokulantu |  | | [%] | | | |  | | | [g/l] | | | |
| Ilość roztworu flokulantu podawanego do wirówki [l/h] |  | | | | | | | | | | | | |
| Dawka godzinowa s.m. flokulantu podawanego do wirówki [g/h] |  | | | | | | | | | | | | |
| Jednostkowe zużycie flokulantu [g/kg s.m.] |  | | | | | | | | | | | | |
| Zawartość s.m. w osadzie po odwodnieniu [%] | Próbka nr 1 | | |  | | Wartość średnia [%] | | | | | |  | |
| Próbka nr 2 | | |  | |
| Próbka nr 3 | | |  | |
| Próbka nr 4 | | |  | |
| Zużycie flokulantu w [kg] dla 1 [Mg s.m.] osadu, przy założeniu, że stężenie suchej masy osadu [s.m.] na wyjściu z wirówki wynosi 22%. |  | | | | | | | [kg/Mg s.m.] | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | Próbka nr 1 |  | Wartość średnia [mg/l] |  |
| Próbka nr 2 |  |
| Próbka nr 3 |  |
| Próbka nr 4 |  |
| Spełnienie warunków brzegowych | W zakresie stężenia  s.m. (min. 21%) | |  | |
| W zakresie zawiesiny ogólnej  (max. 750 mg/l) | |  | |

Przedstawiciel Wykonawcy oświadcza , że nie wnosi uwag do przygotowanego testu technicznego.

Na tym protokół zakończono.

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

............................................ ............................................

*(data i czytelny podpis upoważnionego (data i czytelny podpis upoważnionego*

*przedstawiciela Wykonawcy) przedstawiciela Zamawiającego)*