**Wytyczne dotyczące wymaganych dokumentów odbiorowych** – wymagane minimum 2 egz.

Dokumentacja odbiorowa winna zawierać:

1)szkice geodezyjne potwierdzone przez Kierownika Budowy z naniesionym uzbrojeniem sieci oraz domiarami do punktów stałych, wyszczególnieniem materiałów oraz średnic rur przewodowych i osłonowych.

2)Domiary do pkt. charakterystycznych dla zamontowanego uzbrojenia sieci: zasuwy, hydranty, zestawy płuczące itp. (w przypadku sieci wodociągowych i kan. ciśń.)

3)mapy inwentaryzacji powykonawczej dla wykonanych odcinków sieci w wersji papierowej (3 egz.) i elektronicznej (pliki .dxf lub .dwg) wraz z zestawieniem współrzędnych. Inwentaryzacja powinna zawierać zapis geodety o zgodności lub nie usytuowania wykonanej sieci z Projektem Zagospodarowania Terenu.

4)Elektroniczny zapis kontroli wykonanych odcinków kanalizacji (kamerowanie, CD lub DVD) w przypadku kanałów grawitacyjnych wraz z operatem w formie papierowej zawierającym wykresy spadków kanałów oraz opis stanu kanalizacji.

5)Protokoły ciśnieniowej próby szczelności w przypadku kanałów ciśnieniowych i sieci wodociągowych, oraz protokoły próby szczelności w przypadku kanałów grawitacyjnych.

6)Protokoły z przeprowadzonego płukania wykonanej sieci, oraz w przypadku sieci wodociągowych protokoły z przeprowadzonej dezynfekcji wykonanej sieci.

7)Zestawienie atestów, aprobat oraz deklaracji zgodności dla wszystkich użytych materiałów.

8)Zestawienie gwarancji dla poszczególnych materiałów/urządzeń.

9)Kopia zajęcia pasa drogowego (wniosek do właściwego zarządcy drogi plus kopia dec.)

10)Zestawienie powierzchni urządzeń umiejscowionych w pasie drogowym.

11)Protokół odbioru robót zlokalizowanych w pasie drogowym.

12)Protokoły badań zagęszczenia gruntu/materiału zasypowego.

13)Dziennik pompowań jeśli wystąpi.

14)Oświadczenia właścicieli działek o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

15)Protokoły odbioru skrzyżowań wykonanej sieci z sieciami gazową, energetyczna, itp.

16)Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu budowy oraz o zgodności wykonanych obiektów z projektem budowlanym wraz z kopią uprawnień kierownika i potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów.

17)Kosztorys powykonawczy ujmujący wprowadzone w trakcie realizacji zmiany potwierdzony przez Kierownika Budowy i posiadający układ elementów scalonych zgodny z kosztorysem ofertowym.

18)Zestawienie zakresu rzeczowego wykonanych sieci oraz zestawienie długości sieci, potwierdzone przez Kierownika Budowy.

19)”Projekt Kierownika Budowy” – tzn. Projekt Budowlany z naniesionymi kolorem czerwonym wszystkimi zmianami dokonanymi w projekcie i potwierdzonymi przez Kierownika Budowy.

20)Oświadczenie Wykonawcy o długości wykonanej sieci i kosztach niezbędne do przejęcia środka trwałego.